Větroň - stručný návrh - 1
	(Velmi kvalitně provedený celolaminátový větroň se vztlakovým profilem cca 18%, bez klapky)
Rovnovážný let - proměnné a rovnice rovnováhy
Parametry prostředí:
	Tíhové zrychlení g [m/s^2]

	Měrná hmotnost vzduchu pro
	výšku 0m MSA ro [kg/m^3]

	Výška letu h [m]

	Měrná hmotnost vzduchu pro
	výšku h [m] MSA r [kg/m^3]

	Doplnění jednotek soustavy SI:

Parametry větroně:
	Startovní hmotnost Go [kg]

	Letová hmotnost G [kg]

	Plocha křídla S [m^2]

	Rozpětí křídla L [m]

		Zatížení křídla
		Štíhlost křídla

	Max. součinitel vztlaku křídla Cym [/]

	Vztlak Y [N]

Rovnováha pro vodorovný let:

	Rychlost letu minimální V [m/s]

                        J.Janovec 

Přibližná analytická polára:
	
(Varování: Nenahrazuje sumační výpočet poláry obvyklým způsobem!)
	Minimální součinitel odporu  Cxo [/]
	(pro velmi kvalitní provedení )	

	Součinitel vztlaku křídla Cy [/]	od

do  Cym
	Součinitel indukovaného odporu Cxi [/]

	Součinitel změny škodlivého odporu ks [/]

	Součinitel škodlivého odporu Cxs [/]

	Součinitel profilového odporu Cxp [/]

		(vzata profilová polára JULv20 pro Re=1mil.)

	Součinitel celkového odporu větroně Cx [/]

Profilová polára - náhradní funkce Cxp

	Náhradní regresní funkce - polynom

	Vliv profilového odporu na klouzavost (pomocí náhradní regresní funkce)

	Klouzavost větroně

	Maximální klouzavost pro

		Maximální klouzavost

	Rychlost při maximální klouzavosti

	Minimální klesavost pro

	Minimální klesavost pro

	Rychlost při minimální klesavosti

Rychlostni polára z rovnováhy sil v klouzavém letu
	Úhel klouzání g

	Pro rychlost klesání  w [m/s] platí

	Rovnováha sil  1.

		          2.

	Po úpravě z 1. rovnice rovnost výkonů

	Odtud přímo

	Ze 2. rovnice

	a po přepisu

	Rychlostní polára: